Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2009 г. N 13318

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2008 г. N 117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ СВЯЗИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ФОРМАТА

НАБОРА НОМЕРА ДЛЯ ВЫБОРА ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО

УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ УСТАНОВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ

В целях расширения возможностей для реализации права абонента (пользователя услугами связи) сети фиксированной телефонной и подвижной радиотелефонной связи на выбор оператора, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, установленного [Правилами](consultantplus://offline/ref=2026D2076E00CAF24B3738A6162EC440B168491C21DB407C251B70E194D44431F2D1010EBABCEFEDd0h0O) оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. N 310 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 21, ст. 2030; N 27, ст. 2768; 2006, N 2, ст. 195; 2007, N 7, ст. 898; N 31, ст. 4094; 2008, N 8, ст. 749) и [пунктом 5.2.9](consultantplus://offline/ref=2026D2076E00CAF24B3738A6162EC440B26D401A23DB407C251B70E194D44431F2D1010EBABCEFEFd0hBO) Положения о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2708; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [Требования](#P41) к оказанию услуг связи в части установления формата набора номера для выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения.

2. ДГПС (Таранов) в срок до 1 марта 2009 г. подготовить предложения о возможности реализации права абонента на выбор оператора междугородной и международной телефонной связи в сетях подвижной радиотелефонной связи.

3. ДГПС (Таранов) в срок до 1 февраля 2009 г. подготовить [приказ](consultantplus://offline/ref=2026D2076E00CAF24B3738A6162EC440B26B4D1E21D0407C251B70E194dDh4O) о распределении кодов выбора сети оператора связи "ХУ", имея в виду сохранение преемственности ранее назначенных значений кодов.

4. ДГПС (Таранов) в срок до 1 февраля 2009 г. подготовить приказ о сохранении ранее назначенных значений категории оконечного элемента сети связи и о порядке назначения новых.

5. Операторам связи обеспечить использование абонентами (пользователями услугами связи) при оказании услуг междугородной и международной телефонной связи установленного настоящим Приказом формата набора номера в сетях фиксированной телефонной связи с 1 апреля 2009 г.

6. Операторам связи при появлении в сетях местной и внутризоновой телефонной связи технической возможности выбора оператора междугородной и международной телефонной связи в месячный срок вводить формат набора номера, установленный настоящим Приказом.

7. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.С. Мардера.

Министр

И.О.ЩЕГОЛЕВ

Утверждены

Приказом

Министерства связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации

от 29.12.2008 N 117

ТРЕБОВАНИЯ

К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ СВЯЗИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ФОРМАТА

НАБОРА НОМЕРА ДЛЯ ВЫБОРА ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО

УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ УСТАНОВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ

1. Для оказания услуг междугородной и международной телефонной связи с использованием способа выбора "выбор оператора связи при каждом вызове" используется формат набора номера вида:

- для междугородного телефонного соединения:

Пн КдХУ Пн Nнац

- для международного телефонного соединения:

Пн КдХУ Пмн Nмн,

где:

Пн - национальный префикс,

Кд - код доступа, Кд = 15,

ХУ - код выбора сети оператора связи, ХУ = от 00 до 99,

Nнац - национальный (значащий) телефонный номер,

Пмн - международный префикс,

Nмн - международный телефонный номер.

2. Применение формата набора номера, определенного [п. 1](#P48) настоящих требований, осуществляется при наличии технической возможности в сетях фиксированной телефонной связи. При отсутствии технической возможности применяется порядок набора номера, установленный [Приказом](consultantplus://offline/ref=2026D2076E00CAF24B3738A6162EC440B76B4E1821D21D762D427CE3d9h3O) Мининформсвязи России от 26.09.2007 N 112 "Об утверждении порядка взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования для целей обеспечения права абонентов этих сетей на выбор оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 г., регистрационный N 10285).

3. Для способа выбора "предварительный выбор оператора связи" сохраняется ранее действующий порядок набора номера:

- для междугородного телефонного соединения:

Пн Nнац

- для международного телефонного соединения:

Пмн Nмн